Miratohet Sekretari i KKTKM

PREVENTIVI

Objekti: "Restaurim i Urës ne Lagjen Emiraj, Kruje"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nr. An** | **EMËRTIMI I PUNIMEVE** | **NJESIA** | **SASIA** | **ÇMIMI** | **SHUMA** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1 - PUNIME SKELERI-TRANSPORT** |  |  |  |  |
| 1 | R.124 | Skelë me tubo për të kryer punimet e fugatimit dhe pastrimit në qemerinqendror~ 8m ml | m2 | 30 |  |  |
| 2 | R.124/1 | Skelë me tubo fasade~8m | m2 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2-PUNIME RESTAURIMI** |  |  |  |  |
| 3 | R.119 | Çmontim mur guri në zonat e dëmtuara | m3 | 4 |  |  |
| 4 | R.167 | Pastrim mekanik i qemerit të gurit nga kalcifikimet dhe përgatitja për fugatim tësipërfaqes | m3 | 5 |  |  |
| 5 | R.17 | Restaurim dhe plotësim i murit të guri llaç gëlqere 1:3 tek në zonat e dëmtuara m3 | m3 | 4 |  |  |
| 6 | R.22 | Konsolidim strukturor i muraturës prej guri me teknikën e injektimit të mishelës me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të kriprave të tretshme në ujë sipasspec.tek | m3 | 10 |  |  |
| 7 | R.25 | Fugatim në qemere guri (pastrimmekanik+larje me ujë+fugatim) | m2 | 50 |  |  |
| 8 | R.66 | Restaurim kalldrëmi 15-20 cm | m2 | 30 |  |  |
| 9 | R.64 | Shtresë rëre | m3 | 3 |  |  |
| 10 | 3.334 | Gabiona me rrjet teli te zinguar gur kave (1x1x1) do te vendosen sipas formes te terrenit ne te dyja thembrat e ures | m3 | 5 |  |  |
|  |  | **3-PUNIME SISTEMIM TERRITORI** |  |  |  |  |
| 11 | R.1/1 | Sistemim territori, gërmim e transportdheu me k d 20m | m3 | 20 |  |  |
| 12 | R.5 | Pastrim nga bimësia e ulët në kalldrëm | m2 | 30 |  |  |
| 13 | R.5/1 | Pastrim nga bimësia e ulët+injektim i solucionit për tharjen e bimëve të këqijanë muraturë | m2 | 25 |  |  |
| 14 | analiza 1 | Tabela orientures 30x60 | m2 | 1 |  |  |
| 15 | analiza 2 | Tabela 100 x 200 informuese | m2 | 1 |  |  |
|  |  | SHUMA |  |  |  |  |
|  |  | TVSH 20% |  |  |  |  |
|  |  | **TOTALI** |  |  |  |  |

Preventivues:Ark.Rest.

Ark.